Обогревайтесь правильно и безопасно!

В холодное время года традиционно происходит увеличение числа пожаров в частных домах, где используется печное отопление или обогревательные приборы. Поэтому всегда следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов, а также печей.

Специалисты Государственного пожарного надзора предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использовании электронагревательных приборов и электрооборудования.

Правила пожарной безопасности при использовании печей:

- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не поручайте надзор за ней малолетним детям;

- Не разжигайте печи с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, не допускайте перекаливания печей;

- Топка печи должна быть выложена только из огнеупорного кирпича, а на сгораемом полу перед ней должен быть прибит металлический лист размером 50-70 см.

- Дрова и уголь на предтопочном листе хранить нельзя;

- Печи и дымоходы должны быть обмазаны глиняным раствором и побелены;

- Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца следует очищать дымоходы от сажи;

- Нельзя вешать и складировать вблизи печей белье, одежду и другие горючие материалы;

- Помните, что при длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов;

- Не допускается эксплуатация печей с наличием в них трещин и разрушений;

- Будьте внимательны при обращении с огнем!

Меры предосторожности при использовании электронагревательных приборов:

- Не используйте для обогрева электронагревательные приборы кустарного изготовления, а также имеющие повреждения и неисправности, которые могут привести к пожару (повреждения изоляции, неисправные терморегуляторы, снятые защитные экраны, неустойчивые подставки);

- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, не допускайте использование их для сушки одежды, белья и т.п.;

- При пользовании утюгами, электроплитками, электрочайниками, электрокаминами и другими приборами, устанавливайте их на расстоянии не ближе 0,5 м от любых горючих предметов, на подставки из негорючих материалов;

- Следите за исправностью электропроводки, состоянием изоляции, целостностью электротехнических изделий, не используйте некалиброванные плавкие вставки, автоматические выключатели с завышенным номиналом.